**招标文件**

**（编号：TJMGL001）**

天津国安盟固利新能源有限公司

2016年8月

目 录

[摘　要 - 1 -](#_Toc32686)

[第一章 投标须知 - 2 -](#_Toc7456)

[第二章 投标格式文件 - 7 -](#_Toc28249)

[第三章 技术要求 - 16 -](#_Toc15213)

[第四章 合同条款 - 17 -](#_Toc6568)

摘　要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 主题 | 说明 |
| 1 | 招标人 | 天津国安盟固利新能源有限公司 |
| 2 | 招标内容 | **《新建年产3亿安时锂离子动力电池》项目围墙搭建施工** |
| 3 | 招标数量 | **1** |
| 4 | 招标文件领取或发放 | 投标人到招标人采购部门领取或招标人以电子邮件方式发送给投标人 |
| 5 | 招标文件的澄清 | 投标人对招标文件如有疑问，请在投标截止日四天以前，向招标人提出，招标人将在投标截止日二天以前，在网上进行公开说明或回答。重复性问题或是超过期限时间提出的疑问，招标人将不保证提供答复或说明 |
| 6 | 招标文件变更方式 | 招标文件内容如果有任何修改变更，将以书面形式向投标人发布。招标人将不保证提供投标人个别通知的服务，请投标人自行关注招标人官方网站的招标信息 |
| 7 | 投标文件装订要求 | **文件分成三部分，分别为资格文件、技术文件和商务标文件，依照招标文件规范对商务标文件进行加密处理** |
| 8 | 投标文件递交方式 | **投标文件共一正三副，投标文件依照招标文件规范进行密封后，在投标截止时间之前专人提交或特快专递提交招标人。** |
| 9 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为三十天（日历日），自投标截止日期起算 |
| **10** | **投标费用** | **投标保证金为人民币0元整**  上述款项缴纳方式：电汇交纳（1.汇款单位请与投标单位名称一致，不接受现金；2.已有供货的投标人请出示财务证明：即贵公司同意从我公司应付账款中扣除壹万元作为本次投标的保证金，并加盖贵公司财务公章，凭证明，具有投标资格）  上述款项缴纳账号： |
| 11 | 投标截止时间： | **2016年8月26日** |

第一章 投标须知

A 总则

1. 说明

1.1.本招标文件仅适用于本次招标活动。

1.2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3.本次招标文件的解释权属于招标人。

2. 词语释义

2.1.招标人：具体实施招标活动的法人或社会团体。

2.2.投标人：经认定有资格响应招标，参加招标的法人或其他组织和自然人。

2.3. 中标人：其投标能最大限度地满足招标文件中规定的各项标准，并能圆满地履行合同的，并收到《中标通知书》的投标人。

B 投标人

3. 合格投标人的条件

3.1.除非招标文件另有规定，否则合格的投标人应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，能够在法律上和财务上独立，合法运作并独立于招标人；

3.2.完全满足招标文件的实质性要求；

3.3.遵守有关的国家法律、法令和条例；

4. 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标相关文件的人员。如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见第二章，招标格式文件）。

5. 费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

C 招标文件说明

6. 招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容，以及变更通知等，由招标人发布的关于本次招标项目的所有文件。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求制作的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7. 对招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，应在本招标文件规定的时间内，以规定方式通知招标人。招标人将视情况采用适当方式予以答复。

8. 招标文件的修改

8.1.在本招标文件规定的时间内，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用变更通知的方式进行修改。

8.2.招标人对招标文件的修改，将以本招标文件规定的形式进行公示。所有投标人须按本招标文件规定主动关注招标相关信息，并自行承担由于疏忽而产生的一切后果。变更通知将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

D投标文件说明

9．要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

10. 投标文件计量单位和使用文字

10.1.投标人制作的投标文件所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2.投标文件应使用中文编制。投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件所可能引起对投标人不利的后果，招标人及招标代理机构概不负责。

11. 投标文件的组成

11.1. 投标文件由11.2.11.3.11.4.款规定的内容共同组成

11.1.1.上述文件需分别装订包装

11.1.2.一般规定商务文件的包装需要密封

11.2.资格文件：

11.2.1.投标函（详见第二章，投标格式文件）；

11.2.2. 投标单位情况表（详见第二章，投标格式文件）；

11.2.3. 投标人《营业执照》副本复印件；

11.2.4. 投标人《税务登记证》副本复印件；

11.2.5.法定代表人授权委托书（详见第二章，投标格式文件）；

11.2.6. 最近三年的经审计机构审计的财务报告复印件；

11.2.7招标人在招标书中要求的证书、文件等资料；

11.2.7. 生产或经营许可证或代理商资格证明复印件；

注：以上文件均须加盖投标单位公章。

11.3.技术文件（详见第三章）：

11.3.1.围墙设计方案示意图；

11.3.2.围墙主体及基槽材质、用料、工程量等描述；

11.3.3.围墙施工、施工期管理及后期维保方案；

11.3.4.对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）：

11.3.5.同类工程的国内施工业绩(业绩中要求体现采购方、中标价数据、验收情况等信息)

11.3.6.技术规格偏离表。

注：上述文件（技术文件）中不得出现价格信息，否则投标文件将不被承认 。

11.4.商务文件：

11.4.1. 开标一览表(详见第二章，投标格式文件)；

11.4.2. 合同条款偏离表

12. 投标文件编制要求

12.1.投标人应将上述投标文件按本招标文件的规定编制。

12.2.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

13. 投标报价表编制要求说明

13.1.《开标一览表》中的每一单项均应填写单价。

13.2.除非招标文件另有规定，投标文件报价中的单价全部采用人民币表示。

13.3.最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标保证金

14.1.投标人投标时应向招标人提交人民币 --- 元作为投标保证金。

14.2.投标人交纳的投标保证金必须在本招标文件规定的投标截止时间前，按本招标文件的规定方式交纳（如汇款以到账日期为准）。

14.3.未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标人/招标代理机构将拒绝其投标文件。

14.4.未中标的投标人的投标保证金，将在招标人发出中标通知书后10个工作日内由招标机构无息退还。中标人的投标保证金将在招标人与中标方签订的合同生效后10个工作日无息退还。出具财务证明的投标人不论中标与否，不予以办理退款。

14.5.发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

14.5.1.在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

14.5.2.投标人所提投标文件经查内容不实的；

14.5.3. 投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的；

14.5.4. 中标人无正当理由不按本投标文件相关条款规定与招标人签订合同的；

14.5.5. 中标人不按签订合同约定执行的；

15. 投标文件的有效期

15.1. 在本招标文件规定的有效期内，投标文件应保持有效。

15.2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电子邮件的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件第14条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

16. 投标文件的签署及加密

投标人应按本招标文件的规定签署投标文件并加密（或密封）全部或部分投标文件。

E. 投标文件的递交

17. 投标截止时间

17.1.投标文件必须按本招标文件规定的投标截止时间之前以本招标文件规定的方式送达招标机构。

17.2.招标人如果推迟投标截止时间时，应以本招标书规定的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3.在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒绝接受。

18. 投标文件的修改和撤回

除非招标人有特别要求，否则投标人在提交投标文件后不可对投标文件进行修改或撤回。

F. 开标和评标

19. 对资格文件的初审

招标人在投标截止后，将择期在招标人派员监督下,审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全等。

20. 技术文件评审

对于通过资格文件初审的投标人，评标委员会根据招标规定的评标办法和评标标准对技术文件进行评审。评标后根据投票评议结果确定入围商务标评标的投标人名单。

21. 开商务标：

招标人依据技术文件评审入围的投标名单开商务标。招标方将结合报价、售后服务、付款方式等综合条件进行评标，最终确定中标名单。

22. 投标的澄清

22.1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权在商务标开标会当场，或另择时间就投标文件中陈述不清楚之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

22.2.有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

22.3.投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

23. 评标的中立与保密

从招标公告日开始，在投标文件的审查、澄清、评价、比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，一经发现，都将取消其投标或中标资格，并没收其投标保证金。

G、定标

24.定标准则

24.1.合同将授予其投标能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的，对招标人最为有利的最优投标人。

24.2.最低报价的投标并非最终中标的唯一条件。

25. 中标通知

25.1.确定中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

25.2.中标通知书将成为合同的组成部分。

25.3.招标人在发出《中标通知书》的同时，招标人将中标的结果通知所有未中标的投标人，并退还投标保证金。出具财务证明的投标人不论中标与否，不予以办理退款。

26. 合同的签订

26.1.中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与招标人签订合同。否则按放弃中标权处理，并没收投标保证金。

26.2.招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

K、有关本招标文件的任何疑问，可函、电下列联系方式

联系单位：天津国安盟固利新能源有限公司

联系地址：北京市昌平区中关村高科技开发区昌平园白浮泉路18号

联系电话：13920602643

传 真：010--89747404

Email：13920602643@139.com

联 系 人：庞景智

第二章 投标格式文件

目 录

1. 投标函
2. 投标单位情况表
3. 授权书
4. 投标产品技术标准
5. 开标一览表（单独密封）
6. 投标企业简介
7. 技术规格偏离表
8. 合同条款偏离表（与“开标一览表”一起密封）
9. 售后服务承诺函

说明：

除开标一览表、技术规格偏离表、合同条款偏离表以外，对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、投标函

投标函

：

1. 根据已收到的号招标文件，我单位（公司）在研究后，愿按招标文件的要求争取本次招标标的。
2. 我单位（公司）保证所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我单位（公司）参与此次投标活动无效，并愿意承担由此而产生的一切后果。
3. 我单位（公司）保证提交的投标文件符合国家及招标人有关规定，并符合行业设计标准、规范、规程、定额及相关法律、法规的要求，并能通过有关主管部门、招标人的审查。
4. 我单位（公司）保证所提交的投标文件内容全部属实，并保证我单位（公司）如果中标，将依照招标文件以及我单位（公司）投标文件内容，与招标人签订合同。如果违背以上任何承诺，我单位（公司）愿意承担由此而产生的一切后果。
5. 我单位（公司）同意招标文件、中标通知书和我单位（公司）的投标文件将构成合同的构成要件。

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期： 年 月 日

2、投标单位情况表

投标单位情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位全称 |  | | | |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  | |
| 营业执照登记号 |  | 注册资本 | 人民币： 万元 | |
| 营业执照有效期 |  | 单位地址 |  | |
| 经营范围 |  | | | |
| 税务登记证（国税）编号 |  | 证件有效期 | |  |
| 生产许可证编号 |  | 生产许可证有效期 | |  |
| 质量管理体系认证书注册号 |  | 质量标准体系 | |  |
| 质量管理体系认证书有效期 |  | 管理体系认证机构 | |  |
| 代理证书相关信息（代理填） |  | | | |
| 职工人数 |  | 上一年度销售收入 | | 万元 |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 | |
| 上一年度实现利润 | 万元 |  |  | |
| 单位简历及主营业务内容 |  | | | |
| 主要客户 |  | | | |
| 单位优势及特长 |  | | | |
| 近三年来完成或正在履行的相同或类似项目合同情况 |  | | | |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） | | | |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） | | | |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  | | | |
| 产品销售业绩和市场占有率 |  | | | |
| 其他需要说明的情况 |  | | | |

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期： 年 月 日

3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： 我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加天津国安盟固利新能源有限公司组织实施的编号为号的招标活动。代理人在制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理相关的一切事务，我均予以承认。

代理人在本法定代理人授权委托书有效范围内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期： 年 月 日

4、投标产品技术标准

注：投标厂家在标书中需提供详细的设计方案。

5.开标一览表（请单独密封）

**报 价 单**

注：1、投标报价函17%增值税。

2、如供应商在合同期间不能按照合同要求提供相应的服务，天津国安盟固利新能源有限公司有权终止合同，供应商需承担由此给天津国安盟固利新能源有限公司造成的一切损失。

3、报价与分项报价：（1）挖基槽及基槽处理报价；（2）基础垫层施工报价；（3）基础及砖墙砌筑施工报价；（4）砖垛施工报价；（5）抹灰施工报价；（6）墙体刷涂料报价；（7）管理人员工资报价；（8）栏杆施工报价；（9）总价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 单延米工程量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 挖基槽及基槽处理 | m |  |  |  |
| 2 | 基础垫层 | m3 |  |  |  |
| 3 | 基础及砖墙砌筑 | 块 |  |  |  |
| 4 | 砖垛 | 块 |  |  |  |
| 5 | 抹灰 | m2 |  |  |  |
| 6 | 墙体刷涂料 | m2 |  |  |  |
| 7 | 管理人员工资 | m |  |  |  |
| 8 | 栏杆 | m |  |  |  |
|  | **总价** |  |  |  |  |

1. 备品备件报价（投标方须承诺合同有效期内不高于改价格）
2. 维护费用报价明细（投标方须承诺合同有效期内不高于改价格）
3. 付款方式
4. 质保期限

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期： 年 月 日

6、投标企业简介(以下文件均须加盖投标单位公章)

* 1. 公司简介
  2. 《营业执照》副本复印件
  3. 税务登记证副本复印件
  4. 其他认证证书复印件、代理资质证书复印件
  5. 最近三年经审计机构审计的财务报告
  6. 与标的物相关的技术资料

7、技术规格偏离表

技术规格偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 标 的 物 名 称 | 内 容 | 招 标 规 格 | 投 标 规 格 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期： 年 月 日

8、合同条款偏离表

合同条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 合同条款序号 | 招 标 条 款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）:

法人代表或授权委托人（签字、盖章）：

日期： 年 月 日

8、售后服务承诺函

售后服务承诺函必须包含以下内容：

1、无论是否质保期，设备出现故障，中标方无条件24小时内给予电话、电邮解答，如不能解决，则48小时内安排售后服务人员到招标人处调试解决问题。

2、中标方根据设备特点，中标方储备维护周转备用件，确保不因零部件采购不到位而影响招标人生产的正常运营。

3、质保期内，因设备自身质量问题，且问题解决不及时，造成生产停产的，中标方应按照每日5000元停运损失的标准对招标方进行赔偿。

第三章 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300升混料机招标技术文件   |  | | --- | | 招标内容总要求（包括但不限于下列） | | 一、主要技术参数和性能 | | 1 双行星分散搅拌真空混料机（PLANETARY DESPA）。 | | 2 混料机容积 | | 2.1 设计容积（升）：370 (允许不同厂家设计有所不同)。 | | 2.2 设计有效使用容积（升）：300。 | | 3 设计方式：搅拌桶上、下升降模式。 | | 4 适合浆料溶剂体系：NMP或H2O。 | | 5 适合浆料固含量（wt%）：20～95。 |   6 混料过程浆料粘度变化范围：1000～300，000 mPa·s（在温度25℃时测定值）。 |
| 1围墙总长度：约2410米。其中：西侧实体墙长约910米，东、南、北三侧透视墙总长度约1500米 |
| 2实体墙设砖垛，透视墙设砖垛、栏杆。 |
| 3 围墙高度：2200mm。 |
| 4 工期要求：约60天。 |

**请投标单位提供围墙、基槽、基础垫层、砖垛、栏杆的具体尺寸、材质等参数及设置方案。**

第四章 合同条款

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（招标方）：天津国安盟固利新能源有限公司 | 签订地点： 北京 |
| 乙方： | 签订时间： |

根据《中华人民共和国合同法》及国家关于施工及验收规范的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就**《新建年产3亿安时锂离子动力电池》项目围墙搭建施工**项目达成如下一致协议：

一、项目名称：**《新建年产3亿安时锂离子动力电池》项目围墙搭建施工**

二、项目内容：

建设项目围墙，总长度约2410米。其中：西侧实体墙长约910米，东、南、北三侧透视墙总长度约1500米。

三、合同价款：

四、项目工期：60天

五、乙方责任

1、接受甲方关于工期、质量、安全、文明施工的管理。

2、中标签订合同后三日内，应组织技术人员进行现场实地测量，绘制加工大样和尺寸详图提交招标方确认后进行施工。

3、应自主保管施工用料及工程设备、工具，并负责现场管理工作。

4、施工期间所产生的电费、水费及其他费用自行承担。

六、付款方式

1、本合同采用固定综合单价，包含了围墙建设的毛石、砖、水泥、沙子、钢材、模板、运输、栏杆、人工等全部费用，以包干形式承包工程。

2、本工程预付款10%，乙方开始施工。工程款按进度结算，修建工程量的50%后支付工程造价的40%。

3、修建工程量的80%后，支付工程造价的25%，工程整体修建完毕验收合格后支付工程造价的20%。

4、剩余工程款的5%留作质保金，质量保修期从工程竣工验收合格并交付甲方使用之日起为壹年后，质保期满一个月内扣除乙方未履行合同应扣款后付清剩余质保款，并退还履约保证金。

5、乙方在施工过程中承担由于安全事故所产生的法律责任（此项不仅限于安全事故）。

七、其它

1、以上合同价款为含17%增值税的价格。

2、按合同规定应偿付的违约金、赔偿金及各种经济损失，应在明确责任后10日内付清。

3、所有由合同履行引起的或与合同有关的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由北京市昌平区人民法院诉讼解决。

4、有关附件与合同正文具有相同的法律效力。双方对本合同条款的所有修正、补充和修改应经双方协商后以书面形式附于主合同后，作为合同附件，与主合同具有相同的法律效力。

本合同一式贰份，双方各持壹份（每份双方应加盖骑缝章），自双方签字、盖章之日起生效，有效期为 五 年；传真件视为原件，与本合同具有相同的法律效力。

附：设计参数及施工图纸